Załącznik nr 1 do SWZ –OPZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku, spełniającego wszystkie postawione wymagania minimalne opisane w OPZ i umowie.

Wymagania dotyczące samochodu:

* + - 1. fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nigdy nie rejestrowany, sprawny technicznie – posiadający ważne badania techniczne na min. 3 lata;
			2. rodzaj nadwozia: van lub suv
			3. 7– osobowy;
			4. model wytwarzany aktualnie przez producenta;
			5. rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2021;
			6. maksymalny przebieg samochodu 50 km;
			7. posiadający homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. – *Prawo o ruchu drogowym* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720);
			8. spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ww. ustawy- *Prawo o ruchu drogowym* oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
			9. spełniający wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów: norma dopuszczalnych emisji spalin dla standardu minimum Euro 6;
			10. minimalne wymagane parametry i wyposażenie/funkcjonalności pojazdu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany przez Zamawiającego *(elementy wyposażenia muszą stanowić wyposażenie fabryczne)* |
| 1. | Kolor nadwozia | dowolny z palety oferty producenta |
| 2. | Skrzynia biegów | automatyczna |
| 3. | Napęd | 4x4 |
| 4. | Układ  | spalinowy lub hybrydowy (spalinowo-elektryczny) |
| 5. | Silnik  | benzynowy, diesel lub hybrydowy |
| 6. | Maksymalna moc netto silnika/ układu hybrydowego [KM] | min. 250 |
| 7. | Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | maks. 9,9 |
| 8. | Pojemność skokowa silnika [cm3] | min. 1968  |
| 9. | Maksymalny moment obrotowy [Nm] | min. 420 |
| 10. | Prędkość maksymalna [km/h] | min. 180 |
| 11. | Długość całkowita pojazdu [mm] | min. 4904 |
| 12. | Szerokość pojazdu bez lusterek [mm] | min.1904 |
| 13. | Wysokość całkowita pojazdu [mm] | min. 1773 |
| 14. | Rozstaw osi pojazdu [mm] | min. 2984 |
| 15. | Pojemność bagażnika (bez złożonej kanapy) [l] | min. 600 |
| 16. | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 17. | Kierownica  | po lewej stronie pojazdu |
| regulacja kolumny kierowniczej w min. dwóch płaszczyznach |
| podgrzewana |
| wykończona skórą |
| wielofunkcyjna - umożliwiająca obsługę co najmniej radioodtwarzacza |
| 18. | Filtr kabinowy |
| 19. | Pasy bezpieczeństwa i zagłówki | trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących |
| 20. | Drzwi | min. 4 drzwiowy + klapa/drzwi przestrzeni bagażowej |
| wszystkie drzwi przeszklone |
| drzwi/klapa bagażnika otwierane elektronicznie/ bezdotykowo |
| zabezpieczenie drzwi przed otwarciem przez dzieci |
| 21. | Poduszki powietrzne  | minimum przednie i boczne poduszki gazowe dla I rzędu (kierowca i pasażer) |
| wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera |
| 22.  | Lusterka zewnętrzne | ustawiane i składane elektrycznie |
| podgrzewane |
| 23. | Szyby i wycieraczki | elektrycznie regulowane - opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych |
| wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu |
| szyby tylne boczne przyciemniane |
| podgrzewanie przedniej i tylnej szyby |
| 24. | Klimatyzacja | automatyczna min. trzystrefowa  |
| nawiewy także w przestrzeni pasażerskiej |
| 25. | Centralny zamek (wszystkich drzwi pojazdu oraz klapy ) sterowany zdalnie |
| 26. | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer) |
| 27. | Komputer pokładowy |
| 28. | Fotele/siedzenia | fotel kierowcy z regulacją elektryczną regulacją min. w płaszczyznach przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, podparcie odcinka lędźwiowego, długość przedniej części siedziska i pamięcią ustawień |
| podgrzewane siedzenia przednie |
| isofix |
| podłokietnik/ podłokietniki/ podparcia w I rzędzie siedzeń |
| 29. | Gniazdo 12V | min. jedno  |
| 30. | System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk) |
| 31. | Oświetlenie | do jazdy dziennej w technologii LED |
| tylne światła drogowe w technologii LED |
| automatyczne światła drogowe |
| przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu |
| światła mijania |
| oświetlenie pierwszego rzędu i przestrzeni pasażerskiej |
| oświetlenie przestrzeni bagażowej |
| 32. | Multimedia | system multimedialny wyposażony min. w radioodbiornik z obsługą stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)+ |
| bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej |
| kolorowy monitor - ekran dotykowy o przekątnej min. 7” w desce rozdzielczej pojazdu |
| Bluetooth |
| systemem nagłośnienia min. 6 głośniki |
| min. 2 porty USB |
| interfejs Android i Apple |
| nawigacja |
| 33. | Kolorowy wyświetlacz wskaźników |
| 34. | Wybór trybów jazdy |
| 35. | System stabilizacji toru jazdy |
| 36. | System kontroli trakcji |
| 37. | System awaryjnego hamowania |
| 38. | Układ hamulcowy wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
| 39. | Elektryczny hamulec postojowy |
| 40. | System typu Front Assist |
| 41. | System monitorowania martwego pola w lusterkach |
| 42. | System wspomagający pokonywanie podjazdów/ ruszania pod górę |
| 43. | System śledzenia uwagi kierowcy/ wykrywania zmęczenia |
| 44. | Asystent pasa ruchu/ System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i zapobiegania jej (utrzymanie pasa ruchu/ powrót na tor jazdy) |
| 45. | Tempomat  |
| 46. | System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 47. | System automatycznego powiadamiania ratunkowego/ eCall |
| 48. | Funkcja rozpoznawania znaków drogowych/ informowania o ograniczeniach prędkości |
| 49. | System wspomagający parkowanie |
| 50. | Funkcja rozpoznawania głosu kierowcy/ sterowanie głosem |
| 51. | Przednie i tylne czujniki parkowania |
| 52. | Kamera cofania |
| 53. | Funkcja bezprzewodowego ładowania telefon |
| 54. | Wykończenie wnętrza | tapicerka skórzana |
| lusterka i podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej I rzędu (kierowcy i pasażera) |
| dywaniki podłogowe welurowe  |
| rolety przeciwsłoneczne w przestrzeni pasażerskiej (min. II rząd siedzeń) |
| przednie uchwyty na butelki/kubki |
| 55. | Koła i ogumienie | komplet 4 kół ze stopów lekkich min. 18” z ogumieniem letnim z oferty producenta. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane.  |
| pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu lub zestaw naprawczy |
| 56. | Zderzaki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia |
| 57. | Wyposażenie dodatkowe | trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację |
| kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471) |
| dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy |
| zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu oraz klucz do kół. |
| gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP |
| apteczka samochodowa z pełnym wyposażeniem wg wymagań UE, normy DIN13164 lub DIN 13164 PLUS |
| etui na dokumenty kierowcy |

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Chocimska 6 za pomocą autotransportera lub lawety, w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8.00 – 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Samochód musi zostać dostarczony wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji samochodu przez Zamawiającego. Koszty transportu, w tym koszty ubezpieczenia pojazdu podczas jego transportu ponosi Wykonawca.Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 5 litrów.

Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta

- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo homologacji,

- wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu

- wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu, w tym kartę pojazdu.

Samochód musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy przed dostawą.

4. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni gwarancję na dostarczony samochód: min. 24 miesięcy gwarancji mechanicznej (na prawidłowe działanie samochodu, w tym części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu) z limitem 100 000 kilometrów, min. 24 miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze oraz min. 10 lat na perforację nadwozia – począwszy od dnia protokolarnego odbioru pojazdu. Okres udzielanej gwarancji mechanicznej podlega ocenie wg kryteriów oceny oferty opisanych w SWZ, wobec czego dla Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy okres gwarancji mechanicznej, wiążący będzie okres gwarancji określony w ofercie

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania samochodu. Gwarancja na samochód obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady i uszkodzenia powstałe w czasie korzystania z samochodu, zgodnego z instrukcją. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają po upływie ww. terminów. Warunkiem gwarancji jest wykonanie określonych przeglądów w autoryzowanej stacji zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

5. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny samochodu na terenie miasta m.st. Warszawy i/lub w obrębie do 30 km od siedziby Zamawiającego – serwis musi być dostępny w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

6. Wykonawca przeprowadzi w ramach zamówienia nieodpłatne szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego samochodu dla jednego wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Szkolenie winno obejmować podstawowe zasady użytkowania urządzeń umiejscowionych w kabinie kierowcy, zasady wykonywania obsługi codziennej oraz planowanych przeglądów gwarancyjnych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia dostawy pojazdu