*Załącznik nr 2 do SIWZ*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa i adres Wykonawcy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel………………………….. Fax. …………..………… E-mail ……….....…………………………

NIP: ………………….…… REGON: …………….…….…… KRS / CEiDG ………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka”,** składamy niniejszą ofertę ofertując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ

za cenę

brutto………………………………………………...…………………………………………

słownie ……………………………………………………………………………………………………..…..……w tym podatek VAT .

Zaoferowana cena wynika z następującej kalkulacji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa pozycji | Ilość szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena brutto razem | Nazwa producenta, marka i model (pełna nazwa produktu) |
| 1. | Macierz | 2 |  |  |  |
| 2. | Serwer | 2 |  |  |  |
| 3. | UPS | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Oferuję realizację zamówienia w terminie …. dni o dnia podpisania umowy

Dodatkowa gwarancja na serwery i macierze:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAK  | NIE | udzielam dodatkowej 12 miesięcy gwarancji na oferowane serwery i macierze |

*\*zaznaczyć właściwy kwadrat*

Oferowany sprzęt spełnia następujące parametry:

**Macierz – 2 sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego sprzętu- zaznaczyć w każdej pozycji SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5” |  |
| Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów 10Gb/s w standardzie iSCSI BaseT wraz z 4 wkładkami 10Gb SFP+ SR |  |
| Cache | 8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |
| Dyski | Zainstalowane 6 dysków Hot-Plug o pojemności 1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 2,5” oraz 5 dysków Hot-Plug 2.4TB 10K SAS 12Gbps 2.5”, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 276 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki  |  |
| Oprogramowanie/Funkcjonalności | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz.Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków.Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD.Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym. Macierz musi zapewniać możliwość instalacji dysków SED (self encrypted drive) |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware ESXi |  |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne |  |
| Warunki gwarancji dla macierzy | 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24h przez o linię telefoniczną producenta.Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy.Ÿ   Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.Ÿ   W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważną |  |

**B. Serwer – 2 sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego sprzętu- zaznaczyć w każdej pozycji SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.Obudowa z  możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 176 punktów w teście SPECrate2017\_int\_base, dostępnym na stronie [www.spec.org](http://www.spec.org) dla dwóch procesorów. |  |
| RAM | Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |  |
| Gniazda PCI | - minimum dwa sloty x16 generacji 3 niskoprofilowe |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 10 Gb/s w standardzie SFP+ oraz dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Base-TMożliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających:- cztery interfejsy sieciowe 1 Gb/s w standardzie Base-T oraz dwa interfejsy sieciowe Fibre Channel 8Gb/s- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. |  |
| Nośniki | Zainstalowane 2 karty M.2 SATA 240GB (RAID 1) |  |
| Moduły | Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
| Wbudowane porty | min. 1 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty SFP+, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.Wbudowany moduł TPM 2.0 |  |
| Diagnostyka | Możliwość zainstalowania panelu LCD umieszczonego na froncie obudowy, umożliwiającego wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dyskach, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:* szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
* wsparcie dla IPv6
* wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
* możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
* możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
* wsparcie dla dynamic DNS
* wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
* możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.
* możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.

możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe. |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Lub równoważnąSerwer musi posiadać deklarację CE lub równoważną.Wymagana zgodność z Windows: Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 lub równoważnej. |  |
| Warunki gwarancji | Min. trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszeniaMożliwość zgłaszania awarii w trybie 24h przez linię telefoniczną producenta. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

**C. UPS – 2 sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowanego sprzętu- zaznaczyć w każdej pozycji SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | - Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 5000VA / 5000W - Konfiguracja faz 1:1 - Jednostka w obudowie Tower 5U z możliwością montażu w szafie Rack- Technologia Podwójnej konwersji (online),-Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C- Wilgotność względna 0 - 95 % (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000 m - Hałas słyszalny w odległości 1 m od frontu urządzenia 55,0dBA- Sprawność ≥ 94% przy pełnym obciążeniu- Moc przeciążeniowa dla zasilania sieciowego (AC): >151% przez 200 ms; 126-150% przez 60 sekund; 105−125% przez 5 minut; - Klasa ochrony IP 20 - Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 320J |  |
| Parametry wejściowe | - Nominalne napięcie wejściowe 230VAC- Częstotliwość wejściowa 40–70 Hz (wykrywanie automatyczne) - Typ gniazda wejściowego:- listwa zaciskowa - Zmienny zakres napięcia wejściowego 176 – 280VAC- Inne napięcia wejściowe 200, 208, 220, 240 |  |
| Parametry wyjściowe | - Napięcie wyjściowe 230VAC - Zniekształcenia napięcia wyjściowego ≤1% - - Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60Hz ±3,5 Hz - Inne napięcia wyjściowe 200, 208, 220, 240- Współczynnik szczytu 3: 1 - Typ przebiegu sinusoida - Złącza/gniazda wyjściowe- listwa zaciskowa - 6x IEC 320 C1 - 2x IEC 320 C19 - Układ obejściowy (bypass) wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny)- Układ obejściowy (bypass)ręczny/serwisowy tor obejściowy zintegrowany z obudową, umożliwiający odłączenie jednostki UPS bez utraty zasilania urządzeń końcowych |  |
| Akumulatory i czas podtrzymania | - Typ akumulatora bezobsługowy, szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy- Czas autonomii: ≥ 7 minuty dla pełnego obciążenia ≥ 18,5 minuty dla połowy obciążenia- Typowy czas ładowania ≤5 godziny do 90% pojemności (od pełnego rozładowania)- Możliwość podłączenia do 6 zewnętrznych zestawów baterii automatycznie wykrywanych i konfiguowanych przez zasilacz UPS - Baterie wymieniane na gorąco |  |
| Komunikacja i zarządzanie | - Gniazdo do montażu karty zarządzającej wspierającej SNMP oraz czujniki środowiska pracy- Porty komunikacyjne: RJ45 Serial, RJ485, USB - Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna pod postacią kolorowego ekranu LCD z funkcją detekcji położenia, - Alarm dźwiękowy Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia - Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO)- Blok styków bezpotencjałowych I/O do integracji z systemami zewnętrznymi - Darmowe oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych |  |
| Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR, EN 62040-1:2008; ROHS2 REACH lub równoważne5 lat gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 5 lat na akumulatory. Serwis gwarancyjny świadczony w siedzibie zamawiającego z reakcją w następny dzień roboczy. Możliwość zgłaszania usterek i awarii przez linie telefoniczna producenta/ helpdesk w dni robocze w godzinach od 8.00-17.00. |  |

Składając niniejszą ofertę , oświadczam/y, że:

* + - 1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym projektem umowy, jak też z innymi dokumentami oraz warunkami wykonania zamówienia. Do dokumentów i warunków nie wnosimy zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
			2. Zaoferowana przez nas cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia i wszystkie koszty, które są związane z wykonanie przedmiotu zamówienia.
			3. Akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą.
			4. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:

………………………………………………………………………………………………

* + - 1. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami\* / z udziałem podwykonawców w następujących częściach zamówienia\*:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*(wskazać nazwy podwykonawców i części zamówienia podlegające realizacji przez podwykonawców)*

* + - 1. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom (jeżeli dotyczy) ……....…………
			2. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
			3. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:

 ......................................................................................................................................................

* + - 1. Oświadczamy, że wykonaliśmy obowiązek informacyjny RODO.
			2. Załącznikami do niniejszej oferty są**:**

 …………………………

…………………………………

………………………………………

……………………………..…..

11. Informujemy, że jesteśmy:

[ ]  mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

[ ]  małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

[ ]  średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)

[ ]  żadne z powyższych

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.

.............................., dnia ......... ……. roku ..............................................................
 (podpis Wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić

*Załącznik nr 3 do SIWZ*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka**,prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp .

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

 *(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. R …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. …………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik nr 4 do SIWZ*

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka** prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdz. V SIWZ *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdz. V SIWZ *,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r. …………………………………………

*(podpis)*

*Załącznik nr 5 do SIWZ*

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………

**Wykaz dostaw**

**wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot na rzecz którego wykonano dostawę** | **Przedmiot dostawy- wyszczególnić czego dotyczyła** | **Wartość dostawy** | **Termin wykonania dostawy** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **\* Proszę załączyć dowody potwierdzające, że wszystkie wymienione w tabeli dostawy zostały** **wykonane z należytą starannością** |

 ............................. dnia:.......................... ………………………………….

 Podpis Wykonawcy

*Załącznik nr 6 do SIWZ*

**Informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej /**

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,**

**o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp\***

dla zamówienia publicznego na **Dostawę serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka**

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informujemy, że:

1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. z 2015 r. Dz.U. poz. 184)**\***;
2. należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. z 2015 r. Dz.U. poz. 184)**\***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

**\*niepotrzebne skreślić**

**W razie wybrania pkt 2 należy odpowiednio wypełnić tabelę.**

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowejz wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu:

W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1a pkt 23 pzp, przedstawiam następujące dowody potwierdzające, że istniejące powiązania z wykonawcą …………….….. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu:

………………………………dnia……………… ……..……………………………….

 *(podpis Wykonawcy)*

*Załącznik nr 7 do SIWZ*

**Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy pzp do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia**

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.\*)

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………

(nazwa Podmiotu)

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: ………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie) do dyspozycji Wykonawcy : ………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia na **Dostawę serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka**

oświadczam, iż:

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………dnia……………… ……..……………………………….

 *(podpis Wykonawcy)*